Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

**Разработчики**

Абдуллина Светлана Сергеевна, ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»

Стенькина Наталья Викторовна, ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»

**Назначение задания**

Анализ рабочей ситуации. Уровень I

МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами

Тема: Технология облицовочных работ

**Комментарии**

Задание предлагается обучающемуся на 2-ом курсе, который изучил теорию по теме, но еще не приступал к выполнению практических работ.

Вы, студент 3-его курса по профессии «облицовщик-плиточник». Вас назначили наставником студента 2-ого курса. Вашему подопечному было дано задание выполнить облицовку поверхности пола в мастерской.

Внимательно изучите бланк оценки. Рассмотрите фотофиксацию работы второкурсника.

**Проанализируйте выполнение трудовых действий при облицовке горизонтальных поверхностей керамической плиткой.**

**Заполните бланк.**

**Карта наблюдения**

| № | Наименование  умения | Внешние проявления умения | Регистрация действий | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствует | Не  соответствует |
| ТД01 | Организация рабочего места отделочника | 1. Корректно надета спецодежда:  рабочий комбинезон и пиджак с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами;  ботинки из плотной ткани и металлическим носком;  рукавицы |  |  |
| 2. На рабочем месте отсутствуют посторонние предметы, рабочее место чистое |  |  |
| ТД02 | Подготовка ручного инструмента для выполнения работ | 1. Для выполнения каждой операции технологического процесса применены соответствующие инструменты |  |  |
| 2. Инструменты и оборудование находятся в работоспособном состоянии |  |  |
| ТД03 | Подготовка материала для выполнения работ | 1. Для выполнения каждой операции технологического процесса использованы соответствующие материалы |  |  |
| ТД04 | Облицовка поверхности | 1. Выполнена очистка поверхности |  |  |
| 2. Выполнена грунтовка поверхности |  |  |
| 3. Грунтовка нанесена равномерно |  |  |
| 4. Область нанесения плиточного клея соответствует границам укладываемой плитки, плиточный клей равномерно выровнен гребенкой |  |  |
| 5. Плитки установлены в соответствии со способом «прямыми рядами» |  |  |
| 6. Использованы крестики для контроля толщины швов |  |  |
| 7. Проверена горизонтальность укладки строительным уровнем |  |  |
| 8. Поверхность плитки очищена |  |  |
| 9. Демонстрирует правильное положение корпуса и ног при выполнении операций |  |  |
| 10. Демонстрирует правильную хватку инструмента |  |  |

**ФОТОФИКСАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ВТОРОКУРСНИКОМ**



↓



↓



↓



↓



↓



↓



↓



↓



Инструмент проверки

| № | Наименование умения | Внешние проявления умения | Регистрация действий | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствует | Не  соответствует |
| ТД01 | Организация рабочего места отделочника | 1. Корректно надета спецодежда:  рабочий комбинезон и пиджак с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами;  ботинки из плотной ткани и металлическим носком;  рукавицы;  средства индивидуальной защиты (наколенники) |  | **+** |
| 2. На рабочем месте отсутствуют посторонние предметы, рабочее место чистое | **+** |  |
| ТД02 | Подготовка ручного инструмента для выполнения работ | 1. Для выполнения каждой операции технологического процесса применены соответствующие инструменты | **+** |  |
| 2. Инструменты и оборудование находятся в работоспособном состоянии | **+** |  |
| ТД03 | Подготовка материала для выполнения работ | 1. Для выполнения каждой операции технологического процесса использованы соответствующие материалы | **+** |  |
| ТД04 | Облицовка поверхности | 1. Выполнена очистка поверхности | **+** |  |
| 2. Грунтовка нанесена равномерно |  | **+** |
| 3. Область нанесения плиточного клея соответствует границам укладываемой плитки, плиточный клей равномерно выровнен гребенкой | **+** |  |
| 4. Плитки установлены в соответствии со способом «прямыми рядами» | **+** |  |
| 5. Использованы крестики для контроля толщины швов | **+** |  |
| 6. Проверена горизонтальность укладки строительным уровнем | **+** |  |
| 7. Поверхность плитки очищена | **+** |  |
| 8. Демонстрирует правильное положение корпуса и ног при выполнении операций | **+** |  |
| 9. Демонстрирует правильную хватку инструмента | **+** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| За каждую верную оценку | 1 балл |
| ***Максимальный балл*** | ***14 баллов*** |