Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

**Разработчик**

Феоктистов Геннадий Геннадьевич, ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум»

**Назначение задания**

МДК.04.01 Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Тема: Безопасность труда при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах

**Комментарии**

Задание предлагается как форма изучения нового материала. По завершении выполнения задания следует особо обратить внимание на то, что при выходе из кабины трактора категорически запрещается:

* двигаться передом,
* выпрыгивать,
* отпускать хотя бы один из поручней.

Ознакомьтесь с требованиями к посадке в трактор и высадке из него (бланк). Просмотрите видеоисточники.

**Оцените меру соответствия действий тракториста требованиям.**

**Заполните бланк.**

*Бланк*

| Требования к | Оценка, +/- |
| --- | --- |
| Видео 1 | Видео 2 | Видео 3 |
| ***Посадка в трактор*** |
| Тракторист должен быть в застегнутой одежде (неразвивающаяся одежда, завязанные шнурки, и т.д.) |  |  |  |
| Осуществлять посадку в трактор необходимо с левой стороны трактора по ходу его движения по подножке, предусмотренной заводом изготовителем |  |  |  |
| При посадке в трактор тракторист должен быть обращен лицом к кабине трактора, при этом держаться двумя руками за поручни трактора, предусмотренные заводом изготовителем |  |  |  |
| Войдя в салон трактора, тракторист должен отпустить поручень и взяться руками за рулевое колесо, чтобы осуществить посадку на место водителя |  |  |  |
| Заняв водительское сидение, тракторист должен закрыть дверь |  |  |  |
| ***Высадка из трактора*** |
| Для высадки тракторист должен открыть дверь с левой стороны |  |  |  |
| Держась за рулевое колесо, тракторист должен развернуться спиной к выходу |  |  |  |
| Выходить из кабины тракторист должен по лестнице спиной к выходу, держась за оба поручня трактора |  |  |  |

*Видеоисточники*

*Вариант 1:*

видео 1 - https://yadi.sk/i/WxUzfzmHdMrkKg

видео 2 - https://yadi.sk/i/4RTI9ucbqll4UA

видео 3 - https://yadi.sk/i/HukM7dm109Ta2w

*Вариант 2:*

видео 1 - https://yadi.sk/i/8EfLDmX0qBSVNQ

видео 2 - https://yadi.sk/i/4RTI9ucbqll4UA

видео 3 - https://yadi.sk/i/m9CJek2S6sqq0w

Инструмент проверки

| Требования к | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Видео 1 | Видео 3 | Видео 2 | Видео 1 | Видео 3 |
| Тракторист должен быть в застегнутой одежде (неразвивающаяся одежда, завязанные шнурки, и т.д.) | + | + | + | + | + |
| Осуществлять посадку в трактор необходимо с левой стороны трактора по ходу его движения по подножке, предусмотренной заводом изготовителем | + | + | - | + | + |
| При посадке в трактор тракторист должен быть обращен лицом к кабине трактора, при этом держаться двумя руками за поручни трактора, предусмотренные заводом изготовителем | + | + | - | + | + |
| Войдя в салон трактора, тракторист должен отпустить поручень и взяться руками за рулевое колесо, чтобы осуществить посадку на место водителя | + | + | - | + | + |
| Заняв водительское сидение, тракторист должен закрыть дверь | + | - | - | + | + |
| Для высадки тракторист должен открыть дверь с левой стороны | + | - | - | + | + |
| Держась за рулевое колесо, тракторист должен развернуться спиной к выходу | + | + | - | - | - |
| Выходить из кабины тракторист должен по лестнице спиной к выходу, держась за оба поручня трактора | + | + | - | - | - |

*Подсчет баллов*

|  |  |
| --- | --- |
| За каждую ситуацию, для которой полностью и верно оценена посадка в кабину трактора | 1 балл |
| *Максимально* | *3 балла* |
| За каждую ситуацию, для которой полностью и верно оценена высадка из кабины трактора | 1 балл |
| *Максимально* | *3 балла* |
| ***Максимальный балл*** | ***6 баллов*** |